ФИНАНСИСКА ПОНУДА

1. ПОНУДА ЗА РАСАДНИЦИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТНОТО ПОДРАЧЈЕ ЗА ПОШУМУВАЊЕ ВО ДЕБАР – Бањиште, Косоврасти** | | | | | | | |
| бр. | ВИДОВИ | ПОВРШИНА ВО хектари (3 хектари) | ШЕМА на  Пошумување | Број на садници по хектар | Вкупен број на садници што треба да се засадат | Предвиден буџет по 1 ха во МКД | Вкупен проценет буџет по површина за пошумување (денари) |
| 1 | *Pinus nigra*  2+1, P9/P13 | 0.8 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 2,500 |  |  |
| 2 | *Cedrus deodara*  2+1, CLT1/1.5 | 0.8 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 2,500 |  |  |
| 3 | *Ostrya carpinifolia*  CLT1/1.5 | 0.3 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 1,000 |  |  |
| 4 | *Cupressus sempervirens*  CLT1/1.5 | 0.3 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 1,000 |  |  |
| 5 | *Koelreuteria paniculata*  P9/P13 | 0.3 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 1,000 |  |  |
| 6 | *Ligustrum ovalifolium*  P9/P13 | 0.1 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 300 |  |  |
| 7 | *Hypericum calycinum*  P9/P13 | 0.3 | хомогена група; цик-цак | 3,333 | 1,000 |  |  |
| 8 | *Quercus* spp. (*Q. pubescens, Q. frainetto, Q. trojana, Q. cerris*)  acorns (seed) | 0.2 | хетерогена група (помеѓу слојот од грмушка и браната за проверка на четкано дрво) | 3,333 | 700 |  |  |
| 9 | Пелетизирано органско ѓубриво | N/A | N/A | 3,333 | 9,300 |  |  |
|  | ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ  без ДДВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ** | | | | | | | |
| Превоз од расадник до избраната област – Дебар, Бањиште, Косоврасти | | 3 | 140 км (возило; Скопје) + 450 м (пеш) | € / 1 ден | 10 дена |  | (проценето завршување на работата: 7 – 10 дена) |
| Подготовка на земјиште за пошумување | | 3 | Дупки 0,3 × 0,3 × 0,3 m (машински дупчалки) | 3,333 | 10,000 |  |  |
| Човечки ресурси | | 3 | Садење со ѓубриво (норма: 100 садници дневно) | 3,333 | 10,000 |  |  |
|  | ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ  Без ДДВ |  |  |  |  |  |  |

## **3. Воспоставување на плетери**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Табеларен преглед на проектното подрачје за поставување на плетери во Дебар – Бањиште, Косоврасти** | | | |
| Изградба, транспорт и монтажа/монтажа на плетери | *Salix spp. пука / стебла четка;*  *L = 1 - 2 m, и H = 0,3 - 0,5 m;*  *Метални профили со сидра ϕ = 25 mm и L = 1 m (мин.)* | 100 | (мкд / 1 м) |
| ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ  без ДДВ |  |  |  |